|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Малые лестничные подмости KRAUSE Corda 2х6 перекладин (Германия), артикул 080011 | |
| Краткое описание | Малые лестничные подмости 2х6 перекладин Corda идеально подходят для обычного использования в быту. Предназначены для доступа к месту работы, находящемуся на значительной высоте при проведении отделочных работ. С подмостями Corda Вы легко и безопасно достигните высоко расположенные места. | |
| Гарантия | 1 год | |
| Вид 1 | Вид 2 | Вид 3 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид 4 | Вид 5 | Вид 6 |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики | |  |  | | --- | --- | | Тип | Лестничные подмости | | Количество ступеней/перекладин | 2х6 | | Рабочая высота в положении «подмости» (3A) | 3,00 м | | Высота площадки в положении «подмости» (3B) | 1,00 м | | Высота конструкции в положении «подмости» (3С) | 1,70 м | | Рабочая высота в положении «приставная лестница» (1A) | 3,75 м | | Высота подъема в положении «приставная лестница» (1B) | 1,75 м | | Длина в положении «приставная лестница» (1С) | 2,75 м | | Высота лестницы в положении «приставная лестница» (1D) | 2,70 м | | Рабочая высота в положении «стремянка» (2A) | 2,95 м | | Высота подъема в положении «стремянка» (2B) | 0,95 м | | Длина в положении «стремянка» (2С) | 1,70 м | | Высота лестницы в положении «стремянка» (2D) | 1,60 м | | Максимальная рабочая нагрузка | 150 кг | | Вес | 17,0 кг | | Транспортные габариты | 0,15х0,50х1,75 | | |
|  | |
| Особенности | - лестничные подмости состоят из двух приставных лестниц с 6-ю перекладинами и противоскользящей рабочей платформы (147 х 50 см) пропитанной влагоустойчивой фенольной смолой  - возможна установка на различных по высоте поверхностях, например, на лестницах или уступах  - прочные боковины секций лестницы из алюминиевой прямоугольной трубы  - размер перекладин 28х28 мм  - перекладины с антискользящим рифлением со всех сторон для безопасного подъема и спуска  - максимальная нагрузка до 150 кг  - сертификаты TÜV и ГОСТ | |
| Дополнительные преимущества | | |
| 32-точечная развальцовка обеспечивает надежное соединение перекладины с боковиной | | Широкая поперечная траверса с двухкомпонентными заглушками увеличивает опорную площадь и предотвращает скольжение |
| V:\KPDB\pictures\Allgemeine_Leiterndetails-MONTO\121387_0__SprHol_DY01F.jpg | | V:\KPDB\pictures\Allgemeine_Leiterndetails-CORDA-KNN\010285_0_KNN_Traverse_DY01F.jpg |